**Pourquoi pas directement l'IP du shield ? (mosquitto\_sub -h @ip\_de\_mon\_serveur -t temp et mosquitto\_sub -h @ip\_de\_mon\_capteur)**

Parce que l'Arduino avec le shield ne joue pas le rôle de broker. Il agit uniquement comme un publisher qui envoie des messages au broker central (sur une autre machine). Pour recevoir ces messages, il faut passer par le broker.